|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 対象物件 | 広告物の種類 |  |
| 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所　　　 | 焼津市 |
| 設置年月日 | 　　　年　　　月　　　日 |
| 現在受けている許可の年月日及びその番号　　　　　 | 年　　　月　　　日 | 許可番号 | 焼　　　第広　　　号 |
|  | 点検箇所 | 点検項目 | 補修を要する不良な箇所 | 補修の概要 |
| 補修年月日 | 補修の内容 |
| 基礎部・上部構造 | 1　上部構造全体の傾斜、ぐらつき | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　基礎のｸﾗｯｸ、支柱と根巻との隙間、支柱ぐらつき | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 3　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 支持部 | 1　鉄骨接合部（溶接部・ﾌﾟﾚｰﾄ）の腐食、変形、隙間 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　鉄骨接合部（ﾎﾞﾙﾄ、ﾅｯﾄ、ﾋﾞｽ）のゆるみ、欠落 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 取付部 | 1　ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ・取付部ﾌﾟﾚｰﾄの腐食、変形 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　溶接部の劣化、ｺｰｷﾝｸﾞの劣化等 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 3　取付対象部（柱・壁・ｽﾗﾌﾞ）・取付部周辺の異常 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 広告板 | 1　表示面板・切り文字等の腐食。破損、変形、ﾋﾞｽ等の欠落 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠落 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 3　広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 照明装置 | 1　照明装置の不点灯、不発光 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 3　周辺機器の劣化、破損 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| その他 | 1　附属部材の腐食、破損 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 2　避雷針の腐食、破損 | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 3　その他点検した事項　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有　　　無 | 　　年　　月　　日 |  |
| 点検した日時 | 　　　　　　年　　　　月　　　　日　　　　午前・午後 |
| 点検実施者 | 住所 |  |
| 氏名 |  |
| 資格等 | 1　屋外広告士2　広告美術科の職業訓練指導員の免許所持者、広告美術仕上げ技能士又は広告美術科の職業訓練修了者3　一級又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者4　屋外広告物点検技能講習修了者5　その他（　　　　　　　　　　　　） |

様式第2号の2（第6条関係）

屋　外　広　告　物　点　検　報　告　書

注）　対象物件が堅ろうな広告物（4ｍ超広告物）又はこれを掲出する物件である場合は、点検実施者の資格等を証する書面又はその写しを添付すること。